.. SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+

Single kernel and FDT blob
==========================

::

	/dts-v1/;

	/ {
	description = "Simple image with single Linux kernel and FDT blob";
	#address-cells = <1>;

	images {
		kernel {
		description = "Vanilla Linux kernel";
		data = /incbin/("./vmlinux.bin.gz");
		type = "kernel";
		arch = "ppc";
		os = "linux";
		compression = "gzip";
		load = <00000000>;
		entry = <00000000>;
		hash-1 {
			algo = "crc32";
		};
		hash-2 {
			algo = "sha1";
		};
		};
		fdt-1 {
		description = "Flattened Device Tree blob";
		data = /incbin/("./target.dtb");
		type = "flat_dt";
		arch = "ppc";
		compression = "none";
		hash-1 {
			algo = "crc32";
		};
		hash-2 {
			algo = "sha1";
		};
		};
	};

	configurations {
		default = "conf-1";
		conf-1 {
		description = "Boot Linux kernel with FDT blob";
		kernel = "kernel";
		fdt = "fdt-1";
		};
	};
	};
